**中山市口腔医院小型医疗设备采购项目结果公告**

**一、项目编号：ZSSKQHPZWK2023071802**

**二、项目名称：**中山市口腔医院小型医疗设备采购

**三、采购结果**

合同包(中山市口腔医院小型医疗设备采购):

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **供应商名称** | **供应商地址** | **中标（成交）金额** |
| 中山市南区安健同创医疗设备  有限公司 | 中山市南区恒海路恒星街8号111-112卡 | 7.2（万元） |

**四、主要标的信息**

合同包1(中山市口腔医院小型医疗设备采购):

服务类（中山市南区安健同创医疗设备有限公司）

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 分项 | 要求 | **服务要求** | **服务时间** | **服务标准** | **金额(元)** |
| 半自动  体外除颤仪  （1台） | 麦邦半自动体外除颤器AED7000 | 满足招标文件要求 | 合同签订之日起一个月 | 符合国家有关规定、满足客户需求 | 不超过8万元 |
| 可视喉镜  （2台） | 可视喉镜(SmartScope VL SE 型)定制型：  1.适用范围：产品供医疗机构在麻醉及抢救时导入气管插管用；  2.显示器尺寸：≥3.5英寸触摸无眩光高清显示屏；  3.显示屏分辨率：640\*480p；  4.显示器旋转角度：应满足前后≥120°，左右≥270°；  5.摄像头：≥200万像素CMOS高清晰摄像头，照片和视频分辨率≥1280\*720P；  6.空间分辨率：≥8.001p/mm；  7.色彩还原能力：≥4级；  8.景深：10-100mm；  9.工作距离：20-100mm；  10.视角：≥60°；  11.有线输出功能：具备USB、Type C接口输出方式；  12.光照强度：≥8001x；  13.光源色温：≥5000K；  14.喉镜主机窥视片适配型号：3种  15.窥视片尺寸要求：不同型号长度124~138mm，偏差±5mm；宽度20~22mm，偏差≤±1mm；高度13mm，偏差≤±1mm；  16.防雾功能：镜头有防雾功能，保证图像真实还原效果；  17.全机身防尘防水等级：IPX7；  18.电池工作时间：≥250分钟：  19.充电模式支持无线充电。 |

**五、评审专家名单：**

苏葵，陈炜，张同韩，郑金国，李建平，帅燕珍，黄佳诚，周明辉，何奋军，吴丽英

**六、公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、其他补充事宜**

合同包1(中山市口腔医院网络设备维护升级服务采购):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **供应商** | **资格性审查** | **符合性审查** | **最终报价（万元）** | **得分排名** | **推荐排名** |
| 中山市南区安健同创医疗设备  有限公司 | 通过 | 通过 | 7.2 | 1 | 1 |
| 中山松佰睿康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 7.71 | 2 | 2 |
| 上海千瑞科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 7.9 | 3 | 3 |

**八、凡对本次公告内容提出询问，请按以下方式联系。**

1.采购人信息

名  称：中山市口腔医院

地  址：中山市石岐区湖滨路73号

联系方式：0760-89880911

2.项目联系方式

联系人:黄佳诚

电话:0760-89910836